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18 августа 2026 г.
Коммерческое предложение.
После ознакомления с предоставленной информацией, а также детального изучения объекта, предлагаем поставку шлагбаума на следующих условиях:                                                                            

	№
	Наименование
	Технические характеристики 
	Кол-во
	Цена, руб. с НДС за ед.
	Сумма, руб. с НДС

	1
	[image: Шлагбаум автоматический BelPark UNI 4-6 (стрела телескопическая 3,63м-6,0м), фото 1]
Автоматический шлагбаум 
	Стрела прямая телескопическая 3,63-6,0 м
Время подъема/опускания 1,5-6 с
Рабочая температура -35°C ~ +75°C 
Питание AC110В/220В, 50/60 Гц 
Потребляемая мощность 160 Вт
Размер основания 265 х 330 х 1010 мм 
Наработка на отказ 2.000.000 циклов
Двигатель 24В бесщеточный
Материал корпуса Холоднокатаная сталь 
Ловитель
	Комп 
3 
	2 300, 00
	6 900, 00

	2
	[image: ]
считыватель дальней идентификации UHF RFID
	Дальность считывания: до 8 м
Рабочая частота 865 — 868 MГц
Поддержка двух рабочих режимов: чтение по триггеру и непрерывное чтение (по умолчанию).
Светодиодная индикация в нижней части считывателя указывает на текущее состояние.
Интерфейсы связи: Wiegand (по умолчанию W 26), USB (для конфигурации).
Степень защиты IP65.
	2
	1 300, 00
	2 600, 00

	3
	[image: ]
Бирка доступа
	Метка Может быть наклеена на ветровое стекло автомобиля Лучший эффект для ветрового стекла с обогревом. Логотип TEMID Размер: 100 * 40 мм Температура: - 30 — +85 ℃ Расстояние считывания для 0-6 м для UHF 10 и U2000 серий
	1
	5, 00
	5, 00

	4
	[image: Контроллер C3-200]
cетевой контроллер СКУД
	cетевой контроллер СКУД для 2-х дверей.
Интерфейсы: ethernet (tcp/ip), RS485, usb хост,
2 встроенных реле 5А/36В постоянный ток или 8А/30В переменный ток),
4 входа для считывателей (wiegand 26),
2 кнопки выхода,
2 датчика двери,
2 вспомогательных входа,
2 дополнительных цифровых релейный выхода (2A, 30В),
1 слот для sd карт Antipassback,
принудительная блокировка, управление комбинацией карт,
режим открыть надолго, открытие последовательности дверей,
Процессор 32 bit, 400MHz.
Память на 50000 пользователей, 200000 событий.
Питание 9.5-14 В DC.
Рабочая температура 0°С ~+55°С.
	2
	700, 00
	1 400, 00

	5
	[image: ]
Петля
	Провод к контроллеру для формирования индукционного контура
Количество жил: 1
Рабочее напряжение: 300/500 В
Сечение кабеля: 1 кв.мм
Длина: 100 м
	1
	120, 00
	120, 00

	6
	[image: Фотоэлементы беспроводные PHOTOCELL-PRO]
Фотоэлементы беспроводные
	Фотоэлементы - устройство безопасности, состоящее из инфракрасного передатчика и приемника, которые устанавливаются в проем ворот. В случае пересечения инфракрасного луча в блок управления поступает сигнал о появлении препятствия в опасной зоне действия автоматической системы, и система вырабатывает реакцию, соответствующую установленной логике работы - остановка или реверс полотна ворот. Поворотная плата позволяет монтировать фотоэлемент на неровных поверхностях.
	3
	240, 00
	720, 00

	7
	[image: Блок управления GSM-3.0]
Блок управления GSM
	Блок управления предназначен для приема сигнала с мобильного телефона и передачи дистанционных команд для управления шлагбаумов, приводов, различных типов автоматических систем, освещения и других типов электрооборудования.
	3
	690, 00
	2 070, 00

	8
	[image: Датчик петли ZKTeco PSA02]
Датчик петли
	Напряжение питания 220 В переменного тока,
Допустимое отклонение напряжения от сети переменного тока:+ 10%/-15%
Потребляемая мощность: 4,5 ва
Выходные реле: 250 В/6 А
Рабочая температура: от-20 °C до + 65 °C
Температура хранения: от −40 °C до + 85 °C
Диапазон частот: от 20 кГц до 170 кГц
Время реакции: 10 мс
Сигнал время удержания: неограниченный
Чувствительность: регулируется 3 уровнями
Одновитковый индуктор: общая петля плюс Соединительная проводка: от 50 мкм до 1000 мкм.Ideal-100μh для 300μh
Петля подключения проводки: максимальная длина 20 метров, витая не менее 20 раз на метр
Размер корпуса: 78x40x108 мм (L x W x H) 
	2
	420, 00
	840, 00

	Итого:
	14 655, 00


	Материалы, расходники, монтажные и пуско наладочные работы 

	№
	Наименование услуг
	Кол-во
	Цена без
НДС
	НДС
	Стоимость
с НДС

	1
	Подготовительные
работы(устройство фундамента шлагбаума)
	3
	400, 00
	240, 00
	1 440, 00

	2
	Установка и ПНР (шлагбаум
электромеханический)
	3
	400, 00
	240, 00
	1 440, 00

	3
	Установка стойки
	3
	100, 00
	60, 00
	360, 00

	4
	Установка Rfid считывателя 
	2
	100, 00
	40, 00
	240, 00

	5
	Монтаж магнитной  петли 

	2
	300, 00
	120, 00
	720, 00

	6
	Установка контроллера
	2
	100, 00
	30, 00
	240, 00

	7
	Пуско наладка  RFID
	2
	150, 00
	60, 00
	360, 00

	8
	Стойки под RFID  
	комп
	300, 00
	60, 00
	360, 00

	9
	Установка GSM модуля
	2
	50, 00
	20, 00
	120, 00

	10
	Установка фотоэлементов
	3
	50, 00
	30, 00
	180, 00

	11
	Прокладка кабеля, штробления ,прокладка трубы, плитка 
	Комп.
	  3 000, 00
	600, 00
	3 600, 00

	12
	Кабель ВВГ-Пнг
	150
	5, 00
	150, 00
	900, 00

	13
	Кабель F/UTP
	100
	2, 00
	20, 00
	120, 00

	14
	Труба ПНД 
	100
	3,00
	60, 00
	360, 00

	15
	Расходные материалы 
	1
	400, 00
	80, 00
	480, 00

	Итого 
	10 320,  00

	Проектные работы: 5 200, 00 

	Общая стоимость за оборудование, материалы,проектные, монтажные и пуско наладочные работы :  30 175, 00  



Условия оплаты: 100% аванс на материалы и оборудование. Оплата выполненных работ производится по акту выполненных работ.
Сроки выполнения работ (монтажных и пусконаладочных) до 10 рабочих дней.
Коммерческое предложение действительно до 31.08.2026 года.


     



Инженер ООО «Спектр Секьюрити» 					П. И. Журавлевич 
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